| **序号** | **名称** | **型号和规格** | **数量** | **原产地和制造商名称** | **单价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **校区食堂（基本伙）** |  |  |  |  |
|  | **更换设备** |  |  |  |  |
| 1 | 和面机 | HWT50/380V2.2KW独立保护开关，自动按钮倾斜面斗，全钢材质,带减速功能50KG，传动部分采用圆弧齿蜗轮减速效率高，噪音低。 | 1 | 山东/山东银鹰炊事机械有限公司 | 1.3000 |
| 2 | 压面机 | MT60/1.5KW/380V，450\*700\*1200/工作效率：60KG/H，重量：160KG，**配一把粗刀，一把细刀** | 1 | 河北/香河县忠信厨房设备有限公司 | 0.6680 |
| 3 | 多功能搅拌机 | B-50/5KW/380V，整机重量：242KG，料桶容量：50L，最大和面量：15KG，外形尺寸：760\*580\*1230 | 1 | 广东/广东恒联食品机械有限公司 | 2.7600 |
| 4 | 电饼铛 | YXD-45/380V5KW/精铁铛面,产量45KG饼/H,380V/4.8KW，自动调控温安全保护,双面加热节能产品，改性硅镁粉电加热元件。 | 3 | 北京/北京市华美炊事机械有限责任公司 | 0.2850 |
| 5 | 大锅灶 | 1200\*1200\*800+450/采用304#优质不锈钢板，台面厚度为1.5mm制作，炉体架为40\*40国标角铁，炉脚为不锈钢圆管配可调式重力脚，节能炉头节能率30％鼓风炉头, 稳压电磁阀（火种），自动脉冲电子点火，离子检测熄火保护。具有节能产品认证证书。核心产品 | 3 | 北京/北京鑫兴昌厨房设备有限公司 | 0.8600 |
| 6 | 电炸锅 | 1000\*500\*450/380V/12KW，**不锈钢材质** | 1 | 广东/广东恒联食品机械有限公司 | 0.4850 |
| 7 | 三门电烤箱 | SEC-3YG/1320\*1310\*1885mm--380V/19.5KW堂内尺寸；705\*860mm，三层六盘，**耐高温环保密封胶，不漏气无污染，入炉挡板，开门时有效防止热量散失，可拆卸，加固脚轮及固定锣杆，承重力强，防止烤炉移动。** | 2 | 广州/广州三麦机械设备有限公司 | 3.3860 |
| 8 | 土豆去皮机 | ZW-909X/380V1.1KW量产300—700KG，尺寸：1000\*680\*1085，毛刷：7根，重量：139KG | 1 | 广东/广东志伟妙卓智能机械制造有限公司 | 3.6880 |
| 9 | 自动刨片机 | NFC-350S/D/380V/1.5KW，尺寸：1020\*720\*1450，重量：220KG，最大加工量：30KG/次，切片厚度：0-25mm，圆刀直径：363mm | 1 | 北京/北京南常肉食机械有限公司 | 2.8600 |
| 10 | 绞肉机 | ZW-450X/380V/550W\*2/520\*500\*870，入料口尺寸：140\*60，切割尺寸范围：2.5-40mm，机重：75KG，产量：800KG/HR | 1 | 广东/广东志伟妙卓智能机械制造有限公司 | 2.4850 |
| 11 | 商用燃气锅炉 | RSTD380-NA/立式热水炉，热功率99KW，使用燃料；天然气，烟管采用国标热水炉管热效率高，自动焊接，排烟温度低50°/，热效率利用高104°/350L---750L，**性能特点：大功率，恢复功能强，专为大量需要热水场所设计，设有多组进出水连接口，安装灵活方便，采用先进高效翅片多烟道技术，传热速度更快，最大限度减少热损失，全自动点火，水温38-80℃范围可自由调节，燃气自动控制装置，24V的组合式燃气阀，内置燃气稳压装置、手动开关、220V/24V变压器、限温保护器。多台组合安装建立中央热水系统，替代燃煤燃油热水锅炉，减少城市污染 小火-主火两级点火系统，点火稳定可靠，节约能源。多支阳极棒技术，确保长寿命和抗腐蚀性能。有手动复位的超温切断装置，确保安全。专利组合不锈钢燃烧器，抽屉式设计，易于滑出，检修方便、维护简单。** | 1 | 上海/上海欧特电器有限公司 | 8.5680 |
| 12 | 三眼水池 | 1500\*600\*800+150/SUS304不锈钢板材，面板1.5mm侧板1.2mm,独立豪华水龙头，**台脚采用φ38×1.2mm不锈钢圆管，配可调式子弹脚；交叉肌采用φ25×1.2mm不锈钢圆管；** | 1 | 北京/北京鑫兴昌厨房设备有限公司 | 0.4800 |
| 13 | 多功能切菜机 | 902A/叶菜部切长度可调，用途：将根茎类蔬菜：马铃薯、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 1.要求皮带可拆卸、可安装，便于卫生清洗 2.叶菜部入料口大，斩刀片较大，生产效率高，产量大；3.叶菜部入料输送带（上带尺寸：宽136\*长650mm；下带尺寸：宽140\*长1200mm）可放较大的食材；4.根茎部加装入料斗，入料方便，使用安全；5.双头型切菜机,可同时工作也可单独工作。6.可通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝。产量：800－2000KG/HR电源220V单相可做380V/功率；1.5KW 尺寸1200（L）\*530(w)\*1280（H）MM | 1 | 广州/广州市天烨食品机械有限公司 | 5.8860 |
| 14 | 预洗输高机 | 306-1/整机全不锈钢SUS304制作，食品级输送链板，通过特殊设计的喷水,采用水循环清洗设计，自动过滤残渣，循环水清洗，将所要清洗的物料运送到下一工序并进行第一次清洗、水泵浦：马达附减速机：1/4HP强力催、吹风机：1HP　，机器尺寸：1850(L)\*1150(W)MM | 1 | 广州/广州市天烨食品机械有限公司 | 6.9650 |
| 15 | 洗菜机 | 606-1/洗菜机采用全程输送带，通过强力喷射水流和气泡在水体中爆炸的双重作用下，在不伤及食材的同时快速把食材冲洗，并利用外循环水流，快速把沙泥、小虫和碎渣过滤并排出（附有排杂装置），干净的食材能够被输送带送到下一级洗菜机进行二次清洗。整线采用304全不锈钢制造，不锈钢高流量水泵，总功率:2.65KW电压380V载水量:800KG，适用于净菜配送中心、团餐配送中心、食品加工厂等尺寸：3681（L）\*1583(W)\*1621(H)MM | 2 | 广州/广州市天烨食品机械有限公司 | 9.8500 |
| 16 | 超声波清洗水池 | 1400\*700\*800+150/板材采用304不锈钢，面板1.5mmh侧板1.2mmh独立水龙头，底部板厚不小于2.0mm--220V/7KW | 3 | 山东/山东省博兴县全江机械有限公司 | 1.4200 |
| 17 | 自来水软化机 | F65/350/每小时软化水不少于3顿，1100\*800\*1900 | 1 | 温州/温州市润新机械制造有限公司 | 0.8680 |
| 18 | 全自动包子一体机 | XBZ-150型/220V/50HZ/2KW/2600/h外形尺寸；1047\*500\*1079，结构先进，给馅合理均匀，不伤面的劲度，采用微电脑记忆系统控制和储存，出品率显著性能稳定。 | 1 | 河南/河南万杰智能科技股份有限公司 | 3.9800 |
| 19 | 商用干湿两用吸尘器 | 4800w/桶身直径：440mm,电源线：7.2m，电压功率:220V/2KW,功能：吸尘/吸水，气流量：106升/秒，冷却模式：循环，真空吸力：2000mmH2O | 2 | 上海/上海杰诺机械设备有限公司 | 0.4550 |
| 20 | 六门不锈钢更衣柜 | 1200\*550\*1950/SUS304不锈钢板材，面板1.5mm侧板1.2mm,并配加强筋，承重脚，柜趟门外壳采用1.0mm不锈钢板，门内壳采用0.8mm不锈钢板，滑道为平面直角，采用吊架式铝制导轨，前后装无噪音承重滑轮。柜脚采用φ38×1.2mm不锈钢圆管，配可调式不锈钢子弹脚。 | 14 | 北京/北京鑫兴昌厨房设备有限公司 | 0.5500 |
| 21 | 冷暖风幕机 | 2300\*300\*300/220V/2KW | 2 | 广东/绿岛风工程运营中心 | 0.4500 |
|  | **新增设备** |  |  |  |  |
| 1 | 双门陈列展示柜 | SG690L2/1220\*600\*2040，温度：0-10度，直冷，电压：220V，功率：650W，电子温控，静音脚轮。 | 2 | 广东/广东星星制冷设备有限公司 | 0.8600 |
| 2 | 单门陈列展示柜 | LG-300/620\*590\*1920，直冷，功率：175W，电压：220V，机械温控，静音脚轮。 | 1 | 广东/广东星星制冷设备有限公司 | 0.7600 |
| 3 | 单层电烤箱（220V） | 1100\*880\*450/220V/6KW | 1 | 广东/广东恒联食品机械有限公司 | 0.5600 |
| 4 | 四门冰箱 | 1220\*760\*1950/内外SUS304不锈钢板材冷藏温度0°--+5°冷冻温度；-18°---14°内置铜管鼓轮压缩机220V--1KW，直冷，万向静音脚轮。 | 2 | 广东/广东星星制冷设备有限公司 | 0.9200 |
| 5 | 平台雪柜 | 1500\*760\*800/内外SUS304不锈钢板材冷藏温度0°--+5°内置铜管鼓轮压缩机220V--1KW，不锈钢子弹脚。 | 2 | 广东/广东星星制冷设备有限公司 | 0.7600 |
| 7 | 蒸屉 | 600\*400\*50/SUS304不锈钢板材1.2h,带孔 | 50 | 北京/北京鑫兴昌厨房设备有限公司 | 0.0720 |
| 8 | 平板扒炉 | GH-818/220v/3KW，规格：550\*450\*230，扒板尺寸：548\*350\*10，单温控：300度 | 1 | 广东/英联斯特（广州）餐饮设备有限公司 | 0.2600 |